<-з

Варіант 2

Паркувальна
стійка
Інформаційна  табличка

500

Рекомендовані параметри інформаційної таблички, мм

Довжина - висота - товщина 500- 160-2 Матеріал - сталь Кріплення до стійки за допомогою зварювання

Способи нанесення зображення:
1.	Лазерна порізка
2.	Гравірування
3.	Друк на самоклеючу плівку
4.	Фарбування окремих елементів

Фізичні параметри паркувальної стійки, мм

Рекомендовані параметри сталевих труб, мм

Зовн. Внутр. Товщина діаметр   діаметр стінки