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На виконання заходів з підготовки підприємства до роботи в опалювальному сезоні станом на 01.10.2026 підприємством виконано поточний ремонт: 42 котельні, 45 центральних теплових пунктів та поточний ремонт теплових мереж. Проведено роботи з обслуговування та підготовки до опалювального періоду 353 індивідуальних теплових пунктів. Виконано технічне обслуговування резервних джерел живлення. Проведено профілактичне випробування електроустаткування, пристроїв релейного захисту котелень і ЦТП, забезпечено готовність систем зв’язку та засобів диспетчерсько-технологічного керування. Виконано держповірку засобів вимірювальної техніки, приладів КВП та А, комерційних вузлів обліку газу, приладів обліку ПЕР та обліку теплової енергії. Після закінчення поточного ремонту теплових мереж виконана їх промивка та випробування на міцність і щільність. Проведено: випробування теплових мереж на розрахункову температуру та на теплові і гідравлічні втрати; режимно-налагоджувальні роботи; чергове технічне діагностування з опосвідченням для 23 котлів та 2 економайзерів, а також технічне опосвідчення для 61 водопідігрівача. Персонал забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом.  
Виконані роботи з капітального ремонту та реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб загальною протяжністю 12,8 км дадуть можливість значно зменшити втрати теплової енергії в мережах та кількість аварійних ситуації на них. Роботи проводяться в співпраці з ЄБРР відповідно до Проєкту модернізацією централізованого теплопостачання м. Луцька. 
Проведена автоматизація та диспетчеризація трьох дахових котелень. З семи дахових котелень на чотирьох автоматизація та диспетчеризація проведена у попередні роки, що дає можливість дистанційного моніторингу обладнання котелень. Завершено автоматизацію восьми центральних теплових пунктів. Загальна кількість автоматизованих ЦТП складає 25 із 45, що дозволить здійснювати їх експлуатацію без постійної присутності обслуговуючого персоналу.
Завершено капітальний ремонт обладнання ГРУ на чотирьох котельнях із заміною застарілих регуляторів тиску газу РДУК-100, які відпрацювали більш 40 років, на сучасні регулятори DIVAL та NORVAL виробництва Pietro Fiorentini Італія, що забезпечить стабільну роботу котельні та зменшить витрати при обслуговуванні.
Виконано реконструкцію вузлів обліку газу на трьох котельнях із заміною застарілих лічильників газу типу ЛГК на сучасні Itron Delta з діапазоном вимірювання 1:200 та перенесенням обліку газу з газопроводів  низького тиску на газопроводи високого тиску, що дозволяє зменшити розрахункові втрати газу та дає можливість роботи обладнання на мінімальному споживанні газу.
Виконано капітальний ремонт покрівлі та заміну вікон на квартальних котельнях на вул. 8-го Березня, 3 та вул. Свободи, 29. 
Виконуються роботи з капітального ремонту на двох котельних із встановлення двох сучасних жаротрубних котлів «VIЕSSMANN» виробництва Німеччини, які були передані підприємству Луцькою міською радою. Одержаний за грантові кошти ЮНІСЕФ котел «VIЕSSMANN» потужністю 480 кВт вже встановлений на котельні за адресою: вул. Козяра Анатолія, 2к та забезпечує тепловою енергією два ДНЗ. 
В межах Програми зеленого відновлення в Україні у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) виконані роботи зі встановлення конденсаційного теплообмінника (економайзера) з використанням теплоти димових газів для котла на біомасі на котельні на вул. Магістральній, 56 (проводяться налагоджувальні роботи). Також NEFCO здійснює в межах 300 тис. Євро ґрантових коштів закупівлю трьох блочно-модульних підстанцій для центральних теплових пунктів.
Уряд Сполучених Штатів Америки відповідно до Програми «Забезпечення енергопостачання, підвищення стійкості та сполучення» (SPARC) профінансував отримання підприємством труб сталевих протяжністю  1 116 м та кранів кульових сталевих в кількості 90 одиниць. 
Проведено технічне обслуговування двох когенераційних установок (далі – КГУ) на вул. Магістральній, 56 та вул. Зоряній, 3а. КГУ підготовлено до роботи в осінньо-зимовому періоді. За 2025 рік цими установками вироблено 1250 МВт*год електроенергії та 1435 Гкал теплової енергії. 
Виконано роботи з влаштування та підключення до інженерних мереж 
трьох КГУ на вул. Корсака Івана загальною потужністю 1,8 МВт, отриманих підприємством в якості  Міжнародної технічної допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Проєкт енергетичної безпеки» та GIZ UA «Німецька зимова допомога». Робота установок забезпечить автономним джерелом енергії котельню на вул. Корсака Івана, 2, а вироблена теплова енергія буде відпускатися споживачам 33-го та 40-го мікрорайону міста. При цьому, за рік КГУ очікувано згенерує 7 000 МВт*год електроенергії та 
6 100 Гкал теплової енергії. Використання КГУ дасть можливість зменшити використання електричної енергії та зменшення плати за послуги з розподілу електричної енергії на 52 % та забезпечити 54 % споживачів тепловою енергією під час блекаутів.
25.09.2026 підприємством підписаний в Управлінні Держенергонагляду у Волинській області Акт готовності теплового господарства ДКП «Луцьктепло» до роботи в опалювальний період 2026/2027 років.
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