Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

молотка CARBIDE BFS 712 F19 до лісового мульчера TMC Cancela TFS-150 (або еквівалент)
згідно з ДК 021:2015 – 16820000-9-Частини до лісогосподарської техніки
Замовник: КП «ПАРКИ ТА СКВЕРИ М.ЛУЦЬКА
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710»
ДК 021:2015:16820000-9- Частини до лісогосподарської техніки
Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-17-010610-a
Кількість: 34 шт.
Найменування предмета закупівлі: молоток CARBIDE BFS 712 F19 до лісового мульчера TMC Cancela TFS-150 (або еквівалент).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 237 500,00 грн без ПДВ.
Технічна характеристика товару
Молоток TMC Cancela CARBIDE BFS 712 F19 (каталожний номер: A032376 / TMC023550-02 / TMC02355001), або еквівалент, є робочим органом фіксованого типу, призначеним для подрібнення деревини, чагарників та рослинних залишків діаметром до 250 мм.



Основні параметри та специфікація

· Виробник: TMC Cancela (Іспанія).   

· Модель молотка: CARBIDE BFS 712 F19.   

· Артикул / Код деталі:A032376 / TMC023550-02 (також зустрічається позначення TMC02355001).   

· Конструктивний тип: Фіксований ріжучий зуб (hammer / flail) із гелікоїдальним розташуванням на роторі.

· Тип ріжучої кромки: Твердосплавні пластини (Carbide / твердий сплав на основі карбіду вольфраму) для підвищеної зносостійкості під підвищеним навантаженням.

· Розміри та геометричні параметри молотка TMC Cancela BFS 712 F19:
· Ширина робочої частини (ріжучої кромки): ~110 – 112 мм

· Загальна довжина / висота: ~145 – 150 мм

· Ширина посадкового місця (основи): ~50 – 55 мм

· Діаметр отвору під кріпильний болт:діаметр 20,5 мм (під болт М20)

· Вага: ~1,7 кг

· Кріплення:
· Болтове з'єднання через високоміцний болт M20×1.5×140 (або M20×1.5×130 / E5788).

· Самоконтрювальна гайка DIN 985 M20.

Технічні особливості та призначення

  

1. Твердосплавні вставки (Carbideinserts): Ріжуча поверхня оснащена високоміцними наплавками з карбіду вольфраму, що суттєво подовжує термін служби зуба при роботі з твердими породами деревини, пеньками та ґрунтом.

2. Ефективність зрізу: Форма профілю F19 розроблена для оптимального захоплення матеріалу та зменшення енерговитрат трактора під час дроблення.

3. Ударна стійкість: Корпус молотка виготовлений із високоміцного кованого або литого сплаву, стійкого до тріщин та деформацій при зсувних та ударних навантаженнях.

· Кількість  – 34шт.

· Місце поставки товару: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 119;

· Строк поставки товару: Поставка Товару здійснюється на протязі 30 - (тридцяти) календарних днів з моменту підписання договору;
· Оплата здійснюється ПОКУПЦЕМ протягом 15 календарних днів з моменту фактичного отримання Товару згідно видаткової накладної та рахунку-фактури на оплату. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення 
та очікуваної вартості предмета закупівлі 
за кодом ДК 021:2015 –16820000-9-Частини до лісогосподарської техніки 
молоток CARBIDE BFS 712 F19 до лісового мульчера TMC Cancela TFS-150 (або еквівалент) – 34шт, очікувана вартість предмета закупівлі – 237 500,00 грн без ПДВ.
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